

**Siebo 6000 – Bubnový třidič**

S průměrem bubnu 2 200 mm, objemem násypky 6,5 m³ a vynášecí výškou dopravníkového pásu

3 500 mm je Siebo 6000 referenčním strojem. Umožňuje vysoký výkon při nízkých provozních nákladech. Inovativní ve své třídě s nejnovější emisní technologií stupně EU V / EPA Tier 4 final bez Adblue. Udržitelnost je nejvyšší prioritou při výrobě i během provozu. To podtrhuje i vysokou kvalitou "Made in Germany", snadným servisem / opravami a nízkými provozními náklady.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podvozek** |  |
| Přípustná celková hmotnost | 19 000 kg |
| Čepový závěs/oj | 40 a 50 mm |
| **Vnější rozměry (přepravní)** |  |
| Délka stroje | 12 000 mm |
| Šířka stroje | 2 550 mm |
| Výška stroje | 4 000 mm |
| **Zásobník** |  |
| Kapacita | cca 6,5 m³ |
| Výška | 2 830 mm |
| Šířka | 4 000 mm |
| **Buben** |  |
| Délka | 5 500 mm |
| Průměr | 2 200 mm |
| **Dopravní pásy** |  |
| Délka pásu pro jemnou frakci | 7 200 mm |
| Šířka pásu pro jemnou frakci | 1 000 mm |
| Vynášecí výška (30°) | 3 500 mm |
| Délka pásu pro hrubou frakci | 5 500 mm |
| Šířka pásu pro hrubou frakci | 1 000 mm |
| Vynášecí výška (30°) | 3 500 mm |
| **Pohon** |  |
| Výkon | 55 kW |
| Emisní třída | EU stupeň V |
|  | EPA Tier 4 final |