**Siebo 6000 – Bubnový třidič**

S průměrem bubnu 2 200 mm, objemem násypky 6,5 m³ a vynášecí výškou dopravníkového pásu

3 500 mm je Siebo 6000 referenčním strojem. Umožňuje vysoký výkon při nízkých provozních nákladech. Inovativní ve své třídě s nejnovější emisní technologií stupně EU V / EPA Tier 4 final bez Adblue. Udržitelnost je nejvyšší prioritou při výrobě i během provozu. To podtrhuje i vysokou kvalitou "Made in Germany", snadným servisem / opravami a nízkými provozními náklady.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podvozek** |   |
| Přípustná celková hmotnost  |  19 000 kg |
| Čepový závěs/oj  |  40 a 50 mm |
| **Vnější rozměry (přepravní)** |   |
| Délka stroje  |  12 000 mm |
| Šířka stroje  |  2 550 mm |
| Výška stroje  |  4 000 mm |
| **Zásobník** |   |
| Kapacita  |  cca 6,5 m³ |
| Výška  |  2 830 mm |
| Šířka  |  4 000 mm |
| **Buben** |  |
| Délka  |  5 500 mm |
| Průměr  |  2 200 mm |
| **Dopravní pásy** |   |
| Délka pásu pro jemnou frakci  |  7 200 mm |
| Šířka pásu pro jemnou frakci  |  1 000 mm |
| Vynášecí výška (30°)  |  3 500 mm |
| Délka pásu pro hrubou frakci  |  5 500 mm |
| Šířka pásu pro hrubou frakci  |  1 000 mm |
| Vynášecí výška (30°)  |  3 500 mm |
| **Pohon** |   |
| Výkon  |  55 kW |
| Emisní třída  |  EU stupeň V |
|  | EPA Tier 4 final |