

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Technické údaje**  |  |   |
| JT Překopávač kompostu |  JT580  |  JT630  |
|  Maximální šířka zakládky m  | 5,8 | 6,3 |
|  Maximální výška zakládky m  | 2,8 | 2,9 |
|  Maximální průřez zakládky m²  | 8,4 | 9,8 |
|  Využití plochy m³/m²  | 1,45 | 1,56 |
|  Maximální velikost frakce mm  | 300 | 300 |
|  Průchozí šířka mm  |  4.650  |  5.150  |
|  Průchozí výška mm  |  2.600  |  2.700  |
|  Kapacita překopávání až\* m³/h  |  4.500  |  5.000  |
|  Otáčky rotoru 1/min  | 220 | 220 |
|  Průměr rotoru mm  |  1.400  |  1.400  |
|  Maximální rychlost m/min  | 50 | 50 |
|  **Rozměry v pracovním stavu**  |   |   |
|  Délka mm  |  4.600  |  4.600  |
|  Šířka mm  |  5.800  |  6.300  |
|  Výška mm  |  3.400  |  3.400  |
|  **Rozměry v přepravním stavu**  |   |   |
|  Délka mm  |  2.950  |  2.950  |
|  Šířka mm  |  5.735  |  6.235  |
|  Výška mm  |  3.400  |  3.400  |
|  Hmotnost cca kg  |  17.000 |  18.000 |
|  Motor  |  Caterpillar C 9.3B  |  Caterpillar C 9.3B  |
|  Výkon kW/PS  |  250/340  |  340/460  |