

**Mobilní drtič BEYER**

**Typ: JC 0965-R**

**Technické údaje**

**Stroj se skládá z následujících částí:**

**a) Zásobník na krmivo**

Objem: ~ 4,5 m³

Šířka: 3800 mm

Výška: 4500 mm

**b) Vibrační podavač s přední separační mřížkou**

Rozměry podavače: 2800x1000 mm

Pohon: vibromotor (2x3,3 kW)

**c) Primární čelistní drtič**

Vstupní otvor: 900x650 mm

Kapacita: max. 150 t/h

Pohon: 75 kW

Max. Rozměry podávání:550 mm

**d) Výtlačný dopravní pás**

Šířka pásu: 800 mm,

Vzdálenost náprav: 8000 mm

Výtlačná výška: 2600 mm

Pohon: 7,5 kW bubnový motor

Sklopný hydraulicky při přepravě.

**e) Obtokový pás na materiál**

Šířka pásu: 500 mm,

Vzdálenost náprav: 3000 mm

Výtlačná výška: 2000 mm

Pohon: bubnový motor o výkonu 2,2 kW.

Při přepravě hydraulicky sklopný.

**f) Ovládací panel**

Obsahuje všechny komponenty pro ovládání stroje.

**g) Podvozek**

Odpružení dvojité nápravy se vzduchovou brzdou.

Čep, signalizační zařízení

**h) Přepravní rozměry:**

Přepravní délka: cca 13,60 m.

Přepravní šířka: cca 2,70 m

Přepravní výška: cca 4,50 m

Přepravní hmotnost: cca 26 000 kg.