

**Mobilní drtič BEYER**

**Typ: JC 0535-T**

**Technické údaje**

**Stroj se skládá z následujících částí:**

a) Vibrační násypka

Objem: 0,7 metrů krychlových

Šířka podávání: 2400 mm

Výška podávání: 2200 mm

Pohon: hydraulický

**b) Čelisťový drtič**

Vstupní otvor: 500x350 mm

Kapacita: max. 20 t/h

Výstupní otvor: hydraulicky nastavitelný 10-100 mm

Excentrický čep

Ložiska: SKF

Pohon: hydraulický

**c) Pásový dopravník pro drcený materiál**

Šířka pásu: 500 mm, rybí kost.

Vzdálenost náprav: 3000 mm

Pohon: hydraulický

Nastavitelná rychlost

**d) Dieselový motor**

Značka: Hatz 4H50TIC Vodou chlazený- Tier4Final

Výkon: 45,9 kw@2300 ot.min-1

**e) Ovládací panel**

Obsahuje všechny komponenty pro ovládání stroje.

Bezdrátový dálkový ovladač

**f) Pásová souprava**

Šířka: 300 mm

Osová délka: 1520 mm

**g) Podvozek**

Pásová souprava

Přepravní rozměry:

Přepravní délka: přibližně 6 000 mm

Přepravní šířka: přibližně 1 900 mm

Přepravní výška: přibližně 2 200 mm

Celková hmotnost: přibližně 5200 kg