**Siebo 5000 – Bubnový třidič**

S průměrem bubnu 2 000 mm a objemem násypky 6 m³, stejně jako s dopravníkovým pásem vynášecí výšky 3 500 mm, Siebo 5000 nenechává nic náhodě. Hrdě vám nabízíme vysoce kvalitní výrobek "Made in Germany", který v sobě integruje spoustu detailně propracovaných řešení, která byla vyvinuta naším nadšeným týmem na základě cenných a na praxi orientovaných podnětů našich zákazníků.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podvozek** |   |
| Přípustná celková hmotnost  |  16 000 kg |
| Čepový závěs  |  40 a 50 mm |
| **Vnější rozměry (přepravní)** |   |
| Délka stroje  |  11 000 mm |
| Šířka stroje  |  2 550 mm |
| Výška stroje  |  4 000 mm |
| **Zásobník** |   |
| Kapacita  |  cca 6 m³ |
| Výška  |  2 800 mm |
| Šířka  |  4 000 mm |
| Buben |  |
| Délka  |  4 550 mm |
| Průměr  |  2 000 mm |
| **Dopravní pásy** |   |
| Délka pásu pro jemnou frakci  |  7 200 mm |
| Šířka pásu pro jemnou frakci  |  1 000 mm |
| Vynášecí výška (30°)  |  3 500 mm |
| Délka pásu pro hrubou frakci  |  5 500 mm |
| Šířka pásu pro hrubou frakci  |  1 000 mm |
| Vynášecí výška (30°)  |  3 500 mm |
| **Pohon** |   |
| Výkon  |  55 kW |
| Emisní třída EU  |  stupeň V |
|  | EPA Tier 4 fi nal |