

**Siebo 5000 – Bubnový třidič**

S průměrem bubnu 2 000 mm a objemem násypky 6 m³, stejně jako s dopravníkovým pásem vynášecí výšky 3 500 mm, Siebo 5000 nenechává nic náhodě. Hrdě vám nabízíme vysoce kvalitní výrobek "Made in Germany", který v sobě integruje spoustu detailně propracovaných řešení, která byla vyvinuta naším nadšeným týmem na základě cenných a na praxi orientovaných podnětů našich zákazníků.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podvozek** |  |
| Přípustná celková hmotnost | 16 000 kg |
| Čepový závěs | 40 a 50 mm |
| **Vnější rozměry (přepravní)** |  |
| Délka stroje | 11 000 mm |
| Šířka stroje | 2 550 mm |
| Výška stroje | 4 000 mm |
| **Zásobník** |  |
| Kapacita | cca 6 m³ |
| Výška | 2 800 mm |
| Šířka | 4 000 mm |
| Buben |  |
| Délka | 4 550 mm |
| Průměr | 2 000 mm |
| **Dopravní pásy** |  |
| Délka pásu pro jemnou frakci | 7 200 mm |
| Šířka pásu pro jemnou frakci | 1 000 mm |
| Vynášecí výška (30°) | 3 500 mm |
| Délka pásu pro hrubou frakci | 5 500 mm |
| Šířka pásu pro hrubou frakci | 1 000 mm |
| Vynášecí výška (30°) | 3 500 mm |
| **Pohon** |  |
| Výkon | 55 kW |
| Emisní třída EU | stupeň V |
|  | EPA Tier 4 fi nal |