Obsah obrázku kolo, Maketa, vozidlo, Pozemní vozidlo

Popis byl vytvořen automaticky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické údaje** |  |  |
| JT Překopávač kompostu | JT580 | JT630 |
| Maximální šířka zakládky m | 5,8 | 6,3 |
| Maximální výška zakládky m | 2,8 | 2,9 |
| Maximální průřez zakládky m² | 8,4 | 9,8 |
| Využití plochy m³/m² | 1,45 | 1,56 |
| Maximální velikost frakce mm | 300 | 300 |
| Průchozí šířka mm | 4.650 | 5.150 |
| Průchozí výška mm | 2.600 | 2.700 |
| Kapacita překopávání až\* m³/h | 4.500 | 5.000 |
| Otáčky rotoru 1/min | 220 | 220 |
| Průměr rotoru mm | 1.400 | 1.400 |
| Maximální rychlost m/min | 50 | 50 |
| **Rozměry v pracovním stavu** |  |  |
| Délka mm | 4.600 | 4.600 |
| Šířka mm | 5.800 | 6.300 |
| Výška mm | 3.400 | 3.400 |
| **Rozměry v přepravním stavu** |  |  |
| Délka mm | 2.950 | 2.950 |
| Šířka mm | 5.735 | 6.235 |
| Výška mm | 3.400 | 3.400 |
| Hmotnost cca kg | 17.000 | 18.000 |
| Motor | Caterpillar C 9.3B | Caterpillar C 9.3B |
| Výkon kW/PS | 250/340 | 340/460 |