**Siebo 3000 (použitý)**

Bubnový třidič na kolovém podvozku



****

**Základní informace**

Stav: Dobrý

ID: Kom.: 33.752 / ID: S2022-50

Rok výroby: 2022

Provozní hodiny: cca 50 hod.

**Rozměry:**

Délka: 14 900 mm

Šířka: 6 800 mm

Výška: 4 000 mm

Přepravní délka: 11 000 mm

přepravní šířka: 2 550 mm

Přepravní výška: 4 000 mm

**Násypka:**

Objem: cca 6,0 m³

Výška podávání: 2 820 mm

Šířka posuvu: 4 000 mm

**Třídící buben**

Délka: 4 550 mm

Průměr: 2 000 mm

Tloušťka stěny: 8 mm

Perforace: 20 mm, čtvercová

Vzor otvorů: posunutý

**Čistící kartáč**

Hydr. nastavitelný čisticí kartáč

Průměr: 700 mm

**Vynášecí pásy**

Jemná frakce

Délka: 7 200 mm

Šířka: 1 000 mm

Vynášecí výška (30°): 3 500 mm

Hrubá frakce

Délka: 5 500 mm

Šířka: 1 000 mm

Vynášecí výška (30°): 3 500 mm

**Pohonná jednotka**

Dieselový motor: CAT C3.6

Výkon: 55 kW

Emisní norma: EU stupeň

**Doplňková výbava**

Včetně

řízení ventilátoru FU / Cleanfix

Včetně hydraulického systému

pro zvedání bubnu

Dostupnost: skladem

**Cena stroje: na vyžádání**