**BACKHUS 16.50 (použitý)**

Překopávač na pásovém podvozku pro trojúhelníkové zakládky



Rok výroby: 2002

Číslo stroje: BACKHUS 16.50 308 02

Provozní hodiny: cca 3 270 hodin.

Stav: velmi dobrý, nový servis, všechny náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou vyměněny podle potřeby

**Technické údaje**

Šířka zakládky do: 5,0 m

Výška zakládky do: 2,4 m

Průřez zakládky: 6.0 m²

Přenosový výkon až: 3 000 m³/h

Motor: Cummins QSC 8,30 l, 6válcový. 209 kW / 280 k

**Výbava**

Hydraulický joystick

Klimatizace (nový)

Konzole kabiny s rychlovýměnným systémem (nová)

Dostupnost: 8 týdnů od objednání

Cena stroje: na vyžádání