**Meetra Bear 3000 (použitý)**

Překopávací lopata





**Funkční popis:**

Tato průkopnická rotorová lopata zajišťuje rychlé a čisté přenášení kompostu a jiných sypkých materiálů. Materiál se nabírá stejným způsobem jako s běžnou lžící kolového nakladače. Rotor se spouští v místě výsypu pomocí automatického ovládání. Hydraulická zadní stěna tlačí materiál rovnoměrně k rotoru v závislosti na jeho rychlosti. Protiběžně rotující rotor obsah lžíce rozmělní, dobře promíchá a volně vysype. Tím se vytvářejí optimální podmínky pro proces kompostování. Hrudky a zhutnění jsou spolehlivě rozrušeny a vzniká dobře promíchaný sypký materiál.

**Technické údaje**

Šířka: 3 000 mm

Kapacita: cca 4 m³

Překopávací výkon: cca 250 m³/h

Výška výsypky: až cca 5 m

Hmotnost prázdného stroje: 2 800 kg

Požadavky na kolový nakladač:

Vlastní hmotnost: min. 14 tun (bez lžíce)

3. řídicí okruh: min. 250 barů, min. 100 l/min.

Únikové olejové potrubí NW13 přímo do nádrže

Elektrická instalace 12 V

Dostupnost: nové i použité skladem

**Cena stroje: na vyžádání**